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CoDIFICACIÓN ATSP:
EVALUACIÓN Y ATENUACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL PARA LA OPERACIÓN CON UAS EN ESPACIO AÉREO CONTROLADO 

El presente documento define las medidas adicionales de atenuación del riesgo de las operaciones con UAS que pretendan realizarse en espacio aéreo controlado para un ConOps determinado acordadas por escrito entre el operador de UAS y el Proveedor de Servicios de Tránsito Aéreo (ATSP) y establece el procedimiento de coordinación a seguir para llevar a cabo la actividad aérea. Asimismo, cuando este se encuentre validado por ENAIRE, constituye evidencia de la coordinación operativa en su fase estratégica, en cumplimiento del artículo 42.2.b del Real Decreto 517/2024, y del procedimiento de cooperación del operador UAS con el ATSP, de conformidad con el punto 2.4.1.c del AMC1 al artículo 11 y, el UAS.SPEC.040.1.b a la Parte B del Anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión.
La actividad aérea del operador de UAS deberá ceñirse al ConOps contemplado en este documento, para categoría específica de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 11 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión. Cualquier operación que no se ajuste a las condiciones establecidas requerirá de una nueva evaluación y atenuación del riesgo operacional y coordinación con el ATSP, sin perjuicio de las sanciones a que pudiera dar lugar el incumplimiento de las medidas acordadas.
1. DATOS DEL OPERADOR DE UAS Y PROVEEDOR DE SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO
Datos de contacto a efectos de coordinación estratégica y evaluación del presente documento entre ambas partes:
1.1. Datos del operador de UAS
	NÚMERO DE REGISTRO DE OPERADOR DE UAS
	

	NOMBRE DEL OPERADOR DE UAS
	

	PERSONA DE CONTACTO
	

	TELÉFONO
	

	EMAIL
	


1.2. Datos del proveedor de servicios de tránsito aéreo
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
	ENAIRE

	CONTACTO
	ENAIRE Planea / drones.safety@enaire.es / web


2. Definición del concepto de operación (CONOPS) Y ámbito de aplicación
2.1. ConOps
Su operación bajo la categoría específica en régimen de autorización operacional se deberá ajustar a las siguientes condiciones:
	Categoría operacional
	Restricciones operacionales	Comment by ENAIRE: Definir limitaciones de la operación según la autorización operacional solicitada/emitida
	Condiciones operacionales de los UAS

	Específica bajo autorización operacional
	Metodología de evaluación de riesgos: 
☐SORA __ (versión y fecha de edición)
☐PDRA#-_-_ (fecha de edición)
☐otra_______
Tipo de operación:
☐VLOS
☐BVLOS con observadores del espacio aéreo
☐BVLOS sin observadores del espacio aéreo
Altura/altitud máxima operacional: XXX m/ft AGL/AMSL	Comment by ENAIRE: Escoger la opción según lo indicado en la autorización operacional
Nivel de riesgo en aire inicial:
    ☐ARC-a ☐ARC-b ☐ARC-c ☐ARC-d
Nivel de riesgo en aire residual:
      -Volumen operacional:
           ☐ARC-a ☐ARC-b ☐ARC-c ☐ARC-d
            Requerimiento de TSA/TRA:  ☐Sí  ☐No 
            Requerimiento de NOTAM:  ☐Sí  ☐No
      -Volumen adyacente:
            ☐ARC-a ☐ARC-b ☐ARC-c ☐ARC-d 
Mitigación del riesgo en aire: MAE y MAT definidas en el apartado 4 de la presente EARO.
Nivel de contención alcanzado:
    ☐Baja ☐Media ☐Alta 
Nivel de garantía e integridad:
 ☐SAIL I  ☐SAIL II  ☐SAIL III  ☐SAIL IV  ☐SAIL V ☐SAIL VI
Observaciones: 
   Transferencia de control en vuelo: ☐Sí  ☐No
   Horario de operaciones: ☐Diurnas  ☐Nocturnas
   Desde vehículos en movimiento: ☐Sí  ☐No
	UAS cautivo o anclado: ☐Sí  ☐No
UAS autónomos: ☐Sí  ☐No
Uso de sistema FPV:  ☐Sí  ☐No
Suelta de materiales en vuelo:  ☐Sí  ☐No
Transporte mercancías peligrosas  ☐Sí  ☐No
Operaciones simultáneas:  ☐Sí  ☐No
· Ratio mínima RP:UA:   XX:XX
· Máximo número de UAS: XXX


Este documento es aplicable a aquellas operaciones aéreas con aeronaves no tripuladas que se ajusten a los siguientes parámetros:

	CATEGORÍA ESPECÍFICA
AUTORIZACIÓN OPERACIONAL 

	VLOS / BVLOS	Comment by ENAIRE: Escoger una opción. En caso de coexistir ambas, escoger la opción más restrictiva, es decir, BVLOS.

	DENTRO DE ESPACIO AÉREO CONTROLADO

	[bookmark: _Hlk169691842]DENTRO y/o FUERA DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS DE UAS GENERALES POR RAZÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL ENTORNO DE LOS AERÓDROMOS[footnoteRef:2]	Comment by ENAIRE: Escoger una o ambas opciones de acuerdo con la resolución de la autorización aprobada o en proceso de aprobación. [2:   Zonas geográficas de UAS generales por razón de la seguridad operacional en el entorno de los aeródromos o helipuertos, civiles o militares, a efectos de evaluación del riesgo y coordinación de operaciones de UAS en espacio aéreo controlado. Estas distancias, basadas en las superficies limitadoras de obstáculos alrededor de los aeródromos, se detallan en el anexo a este documento y son independientes al requisito de coordinación de operaciones con el gestor de la infraestructura requerido en el artículo 42.2.b del Real Decreto 517/2024. En consecuencia, esta coordinación no tendrá validez fuera de dichas zonas, en condición VLOS y por debajo de 60 m de altura.] 


	DIURNAS y/o NOCTURNAS

	ALTURA/ALTITUD MÁXIMA DEL VOLUMEN OPERACIONAL XXX m/ft AGL/AMSL	Comment by ENAIRE: Escoger la opción de altura o altitud máxima operacional establecida en la autorización operacional.

	UAS CON TOM < XXX kg



2.2. Ámbito de aplicación
La presente coordinación es válida en el espacio aéreo controlado y zona de información de aeródromo gestionado por las dependencias ATS de los aeródromos:
	Dependencias donde ENAIRE presta servicios de tránsito aéreo	Comment by ENAIRE: Se deberá escoger una de las dos tablas. Según el tipo de autorización operacional: si es genérica se optará por la primera tabla; si es precisa, se optará por la segunda tabla.


o
	Tipo espacio aéreo
	Observaciones

	Ej. CTR MADRID
	


3.  DESCRIPCIÓN DE UAS Y MODELO SEMÁNTICO
En este apartado se listan los modelos de UAS que empleará el operador y la descripción del modelo semántico con la geografía máxima del vuelo y el volumen de contingencia y margen por riesgo en aire mínimos que se mantendrán.
3.1. Descripción de los UAS
En las siguientes tablas se recogen los modelos de UAS que se emplearán en las operaciones del ConOps anteriormente descrito:
MODELO DE UAS 1: 	Comment by ENAIRE: En caso de solicitar coordinación para más de un modelo de UAS, copiar y completar la tabla para el segundo modelo, y así consecutivamente, siempre que estén aprobadas bajo la misma autorización operacional.
	Nombre del fabricante
	

	Nombre del modelo
	

	Tipo de configuración*	Comment by ENAIRE: Se escogerá la/s tipología/s de aeronave no tripulada que será utilizada en sus coordinaciones.
Se entenderá por:
-Los UA de ala fija incluyen configuraciones tales como aviones, cometas, planeadores, etc. 
-Los UAS de ala giratoria (helicópteros) incluyen todas las configuraciones de despegue vertical con hasta 2 rotores. 
-Los UAS de ala giratoria (autogiros) son una configuración especial con rotor sin motor.
-Los UAS con capacidad VTOL (VCA) incluyen configuraciones de despegue vertical con 3 o más rotores y UAS de ala fija capaces de despegar y aterrizar verticalmente, incluidos los multirrotores.
-Las UAS aerostatos u otros incluyen configuraciones más ligeras que el aire.
	☐Ala fija
	☐Helicóptero
	☐Autogiro
	☐VTOL (incluido multirrotores)
	☐Aerostato/otros: ___

	Masa al despegue (TOM)*
	☐<0,25 kg
	☐<25 kg
	☐ Otro:__kg

	Dimensión característica máxima*
	☐≤1 m
	☐≤3 m
	☐≤8 m
	☐≤20 m
	☐≤40 m
	☐Otro: ≤___m

	Velocidad máxima operacional*
	☐≤25 m/s
	☐≤35 m/s
	☐≤75 m/s
	☐≤120 m/s
	☐≤200 m/s
	☐Otro: ≤__m/s


*Los datos técnicos del UAS los facilitan los distintos fabricantes en la documentación de la aeronave.
3.2. Modelo semántico
A continuación, se describe el modelo semántico en función del tipo de UAS indicado en el apartado anterior. Los datos reflejados son valores máximos para el volumen operacional que ha de cumplir el operador en cada uno de sus vuelos.
[image: ]	Comment by ENAIRE: Incluir en caso necesario las imágenes tridimensionales del modelo semántico completo, incluyendo todas las fases de la operación.

	SECTOR/	Comment by ENAIRE: Si el modelo semántico de la operación incluye varios segmentos, se deberá indicar en su tabla, señalando cada una de las fases.
SEGMENTO/FASE
	Geografía del vuelo máxima
	Volumen de contingencia
	Observaciones


	
	Horizontal	Comment by ENAIRE: En caso de tratarse una operación en VLOS, esta distancia máxima se calculará en base a la máxima distancia posible obtenido de ALOS o DLOS:
-ALOS (Attitude line of sight) máxima para rotores y multirrotores = 327 * CD + 20 m ; y para ala fija = 490 * CD + 30 m
-DLOS (Detection line of sight) según la visibilidad en tierra (máx. 5 km) = 0,3 * GV
(distancia en metros
	Lateral
(distancia en metros
	Vertical
(distancia en metros AGL o pies AMSL)
	Horizontal
(distancia en metros)
	Lateral
(distancia en metros)
	Vertical
(distancia en metros AGL o pies AMSL)
	

	
	
	
	
	
	
	
	



4. atENUACIONES ESTRATÉGICAS Y TÁCTICAS para riesgos en aire PARA LA OPERACIÓN DE UAS EN ZONAS GEOGRÁFICAS DE UAS GENERALES POR RAZÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL ESPACIO AÉREO CONTROLADO RESPONSABILIDAD DE ENAIRE
Las operaciones con UAS desarrolladas en espacio aéreo controlado responsabilidad de ENAIRE deben cumplir con los requisitos de zonificación establecidos en el Capítulo V del Real Decreto 517/2024 y, adicionalmente las medidas que, para este ConOps determine ENAIRE para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas.
Se marcan únicamente las medidas aplicables, aun teniendo en cuenta que estas medidas pueden estar condicionadas a los criterios que se establezcan en el estudio de viabilidad de la fase pre-táctica por cada una de las dependencias ATS de ENAIRE o gestor de aeródromo/helipuerto afectado para la operación planificada:

	APLICA	Comment by ENAIRE: Consultar la aplicación de medidas de atenuación al ConOps establecido de acuerdo con el catálogo de medidas publicado en el sitio web:
https://www.enaire.es/vuela_tu_dron/donde_puedes_volar_tu_dron/zonas_geograficas_de_enaire
	CÓDIGO
	TIPO DE ATENUACIÓN
	MEDIDA DE ATENUACIÓN
	OBSERVACIONES

	☐
	MAE01
	Estratégica
	Disponer de un equipo de comunicaciones adecuado capaz de sostener comunicaciones bidireccionales con las estaciones aeronáuticas y en las frecuencias indicadas para cumplir los requisitos aplicables al espacio aéreo en que se opere.
	Art. 43.6.a RD UAS 517/2024
A criterio del proveedor ATS y/o del gestor de aeródromo o helipuerto
Según lo determinado en la coordinación pre-táctica

	☐
	MAE02
	Estratégica
	Disponer de un certificado de formación teórica como radiofonista emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y de un certificado de formación práctica como radiofonista emitido por un examinador autorizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea; 
	Art. 34.1.a RD UAS 517/2024
En caso de haber sido requerida la radio de banda aérea y/o el medio alternativo de comunicaciones por el proveedor ATS o el gestor de aeródromo o helipuerto.

	☐
	MAE03
	Estratégica
	Acreditar un conocimiento adecuado del idioma o idiomas utilizados en las comunicaciones aeronáuticas, el cual se considerará acreditado cuando los pilotos a distancia sean titulares de un certificado de competencia lingüística válido en el que se acredite, al menos, su nivel operacional (nivel 4) de acuerdo con la Orden FOM/1146/2019, de 13 de noviembre, por la que se completa el régimen aplicable al personal aeronáutico en materia de competencia lingüística.
	Art. 34.1.b RD UAS 517/2024

En caso de haber sido requerida la radio de banda aérea y/o el medio alternativo de comunicaciones por el proveedor ATS o el gestor de aeródromo o helipuerto.

	☐
	MAE04
	Estratégica
	Coordinación previa del idioma a emplear en las comunicaciones aeronáuticas entre el operador y el servicio de tránsito aéreo.
	Se considerará especialmente cuando se trate de operadores extranjeros que vengan a operar en España (idioma inglés o español).

	☐
	MAE05
	Estratégica
	Disponer de un sistema de comunicación alternativo con la dependencia ATS (Telefonía móvil).
	A criterio del proveedor ATS y/o del gestor de aeródromo o helipuerto
Según lo determinado en la coordinación pre-táctica.

	☐
	MAE06
	Estratégica
	Contar con la coordinación o respuesta afirmativa expresa del proveedor ATS y gestor/es de aeródromos o helipuertos afectados. La operación se realizará con sujeción a las condiciones y limitaciones establecidas en dicha coordinación.
	Art. 42.2.b RD UAS 517/2024
La justificación será el documento “Evaluación y atenuación del riesgo operacional (EARO) para las operaciones con UAS en zonas geográficas de UAS generales por razón de la seguridad operacional en espacio aéreo controlado y zona de información de vuelo (FIZ)” o similar.

	☐
	MAE07
	Estratégica
	Presentar plan de vuelo para los servicios de tránsito aéreo (FPL). En el plan de vuelo se hará constar expresamente que se trata de un sistema de aeronave no tripulada (UAS).
	Art. 42.3 RD UAS 517/2024
A criterio del proveedor ATS.
Según lo determinado en la coordinación pre-táctica.

	☐
	MAE09
	Estratégica
	[bookmark: _Hlk75438407][bookmark: _Hlk145075977]Coordinación con el gestor del aeródromo, incluyendo helipuertos, si se pretende operar dentro de zonas geográficas de UAS generales por razón de la seguridad operacional en el entorno de los aeródromos y helipuertos o helipuertos, civiles o militares tal y como se establecen en el artículo 41 del RD UAS 517/2024.
	Art. 41.3 RD UAS 517/2024

	☐
	MAE10
	Estratégica
	Contar con procedimientos para la consulta y análisis en AIP de los distintos procedimientos de salida y arribada de dicho aeropuerto en función de sus posibles configuraciones operacionales (pista en uso), incluyendo aproximaciones frustradas y despegues con fallo de motor.
Las operaciones deben realizarse por personal que tenga las competencias adecuadas para cumplir con las mitigaciones de consulta e interpretación de PROCEDIMIENTOS DE VUELO.
	A criterio de los proveedores ATS
La formación de piloto a distancia definida por EASA no incluye la familiarización con el AIP y la interpretación de cartas aeronáuticas por lo que deberá evidenciarse la correcta implementación de esta medida como anexo en la Evaluación y atenuación del riesgo operacional.

	☐
	MAE11
	Estratégica
	Restricción operacional en tiempo de exposición (emplear el menor tiempo posible).
	

	☐
	MAE12
	Estratégica
	La coordinación previa, en la evaluación y atenuación del riesgo operacional, de código ARCID e identificador de llamada (callsign) a emplear en las operaciones.
	La justificación será el documento “Evaluación y atenuación del riesgo operacional (EARO) para las operaciones con UAS en zonas geográficas de UAS generales por razón de la seguridad operacional en espacio aéreo controlado y zona de información de vuelo (FIZ)” o similar.
Se evidencia en el procedimiento operativo de coordinación.

	☐
	MAE13
	Estratégica
	Análisis de las franjas horarias con menor densidad de tráfico aéreo en la zona de operaciones prevista.
	A evaluar por el gestor del aeródromo o helipuerto cuando se coordine con este (MAE09) según sus procedimientos

	☐
	MAE14
	Estratégica
	Cuando se utilice una aeronave no tripulada anclada, se ubicará en zonas que no entorpezca las operaciones de otros usuarios del espacio aéreo, y siempre se coordinará previamente su ubicación con la dependencia ATS afectada.
Las operaciones con aeronaves no tripuladas ancladas Dentro de las zonas geográficas de UAS generales por razón de la seguridad operacional en el entorno de los aeródromos y helipuertos deberán realizarse en periodos “valle” de actividad.
	El gestor del aeródromo o helipuerto evaluará “los periodos valle” cuando se coordine con este según sus procedimientos

Necesaria mitigación de evaluación de procedimientos de vuelo

	☐
	MAE15
	Estratégica
	Cuando se vuele por encima de 120 m alrededor de un obstáculo, deberá definirse una distancia horizontal máxima del piloto al obstáculo de tal forma que mantenga la consciencia situacional.
	

	☐
	MAE16
	Estratégica
	Establecer zonas adicionales de seguridad, horizontales y verticales.
	Podrá ser requerida por ATSP en la coordinación pre-táctica, en función del lugar concreto de operaciones, y de forma justificada.

	☐
	MAE17
	Estratégica
	Realizar la operación de UAS en el momento más adecuado, determinado este por la dependencia ATS afectada.
	A nivel pre-táctico y táctico.

	☐
	MAE18
	Estratégica
	A criterio del proveedor ATS se procederá a la publicación de la operación en un NOTAM, ATIS, DATIS y otro medio de difusión aeronáutica cuando se determine que las operaciones de UAS pueden suponer un riesgo para las operaciones de aviación tripulada.
	A criterio del ATSP

	☐
	MAE19
	Estratégica
	Se procederá a la publicación de la
operación en un NOTAM.
	Podrá ser requerida por ATSP en la coordinación pre-táctica, en función del lugar concreto de operaciones, y de forma justificada; así como en la autorización operacional expedida.

	☐
	MAE20
	Estratégica
	Contar con procedimientos para la comprobación de las actividades y advertencias para los usuarios del espacio aéreo (NOTAM) en la zona de operaciones prevista.
Las operaciones deben realizarse por personal que tenga las competencias adecuadas para cumplir con las mitigaciones de consulta e interpretación de NOTAM, ATIS y DATIS.
Según corresponda se podrán usar la aplicación ENAIRE DRONES, plataformas INSIGNIA e ICARO XXI y, en concreto, la funcionalidad “BOL” de Boletines de esta última, con toda la información de interés respecto de un aeródromo o zona de operaciones.
	La formación de piloto a distancia definida por EASA no incluye la familiarización con el AIP y la interpretación de cartas aeronáuticas por lo que deberá evidenciarse en la “Evaluación y atenuación del riesgo operacional (EARO)” o similar (consulta Drones ENAIRE / ICARO XXI / consulta frecuencias ATIS en AIP).


	☐
	MAE21
	Estratégica
	Independientemente de la altura máxima permitida en la categoría operacional o en el CONOPS autorizado, El ATSP podrá requerir una altura máxima de operación inferior.
	

	☐
	MAE22
	Estratégica
	Disponer de al menos una luz verde intermitente con fines de visibilidad de la aeronave no tripulada por la noche.
	UAS.SPEC.050.1.l
Será requerido para vuelos nocturnos.

	☐
	MAE23
	Estratégica
	Disponer de luces anticolisión o de navegación siempre y cuando no creen confusión a otros usuarios.

	Art. 43.6.a. RD UAS 517/2024.
Podrá ser requerida por ATSP.
Según lo determinado en la coordinación pre-táctica.

	☐
	MAE24
	Estratégica
	Disponer de transponder u otro sistema de identificación (p.ej. ADS-b “out”) para los servicios de tránsito aéreo.

	Art.43.6.a RD UAS
517/2024
Podrá ser requerida
por ATSP.
Según lo determinado en la coordinación pretáctica.

	☐
	MAT01
	Táctica
	Comprobación de las actividades y advertencias para los usuarios del espacio aéreo (NOTAM, ATIS/DATIS, etc.) en la zona donde tendrán lugar las operaciones UAS. Según corresponda se podrán usar: la aplicación ENAIRE DRONES, plataformas INSIGNIA e ICARO XXI y, en concreto, la funcionalidad “BOL” de Boletines de esta última, con toda la información de interés respecto de un aeródromo o zona de operaciones.

	La formación de piloto a distancia definida por EASA no incluye la familiarización con el AIP y la interpretación de cartas aeronáuticas por lo que deberá evidenciarse en la “Evaluación y atenuación del riesgo operacional (EARO)” o similar (consulta frecuencias ATIS en AIP).
O en otro caso deberá indicarse por parte del ATSP la frecuencia concreta del ATIS durante la coordinación táctica.

	☐
	MAT02
	Táctica
	Mantenerse a la escucha activa en la frecuencia aeronáutica correspondiente o, en su defecto, poder comunicarse mediante sistema de telefonía móvil (volumen de sonido adecuado y con cobertura).
	En caso de haber sido requerida la radio de banda aérea por el proveedor ATS o el gestor de aeródromo o helipuerto.


	☐
	MAT03
	Táctica
	Contactar con la dependencia ATS con la antelación indicada por el ATSP según procedimiento de coordinación para verificar la viabilidad de la operación.
	

	☐
	MAT04
	Táctica
	Contar con la previa autorización del control de tránsito aéreo (ATC) o comunicación al personal de información de vuelo de aeródromo (AFIS). En el primer contacto con las dependencias de los servicios de tránsito aéreo los indicativos de llamada de las aeronaves no tripuladas deberán incluir las palabras “No tripulado” o “Unmanned”.
	Art. 42.3 RD UAS 517/2024

	☐
	MAT06
	Táctica
	Comunicar la finalización de la operación a la dependencia de servicios de tránsito aéreo (ATS).
	

	☐
	MAT07
	Táctica
	La disponibilidad y ejecución por parte del operador de UAS de procedimientos específicos ante situaciones anormales y de emergencia, que tenga como medida principal el aviso por radio/teléfono a la dependencia ATS en caso de pérdida de control del UAS (fly-away).
	

	☐
	MAT08
	Táctica
	Análisis previo de la cobertura VHF en la zona de operaciones prevista, así como de la cobertura de red de telefonía en caso de utilizar este medio tanto como sistema principal de comunicaciones o como alternativo, si el medio principal falla. De forma previa a iniciar la operación, se deberá estar en disposición de realizar una prueba de radio y/o llamada, cuya conveniencia quedará a criterio de la dependencia ATS.
	En caso de haber sido requerida la radio de banda aérea y/o el medio alternativo de comunicaciones por el proveedor ATS o el gestor de aeródromo o helipuerto.

	☐
	MAT09
	Táctica
	Para aeronaves no tripuladas ancladas, cuando la ubicación del vuelo de la aeronave no tripulada tenga lugar en las trayectorias estándar de vuelo de las aeronaves tripuladas, se garantizará que la operación pueda ser suspendida mediante el aterrizaje de la aeronave no tripulada con margen previo suficiente al sobrevuelo de dicha zona por la aeronave tripulada.
	El operador indicará en las características técnicas del UAS los tiempos de recogida de la aeronave no tripulada anclada.

	☐
	MAT10
	Táctica
	Solicitar asesoramiento anticolisión o información de tránsito respecto de aeronaves tripuladas en las inmediaciones.
	

	☐
	MAT11
	Táctica
	Aterrizaje inmediato por comunicación del servicio ATC o información de tránsito por parte del AFIS.
	

	☐
	MAT12
	Táctica
	Cuando se utilice una aeronave no tripulada anclada, se vigilará que el cable y el sistema de anclado no fallan. En caso de producirse una rotura del sistema de contención, se actuará según sus procedimientos anormales y de emergencia, que contendrá como medida principal aterrizar la aeronave y el aviso por radio/teléfono a la dependencia ATS.
	

	☐
	MAT13
	Táctica
	En caso de que el piloto “no tenga visual del entorno” deberá valerse de observadores del espacio aéreo y/u otros medios para evitar que se produzca un encuentro fortuito con una aeronave tripulada.
	Especialmente en entornos urbanos donde es más difícil observar otros usuarios del espacio aéreo.



5. PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE OPERACIONES CON EL ATSP
El presente apartado establece las comunicaciones y el procedimiento de coordinación detallado a seguir para llevar a cabo cada una de las operaciones aéreas pretendidas por el operador de UAS en espacio aéreo controlado.
A continuación, se detallan los procedimientos de comunicación definidos entre el operador y el proveedor de servicios de tránsito aéreo (ATSP), abarcando los indicativos asignados y los distintos medios de comunicación disponibles:
	INDICATIVO ARCID*	Comment by ENAIRE: El ARCID deberá estar compuesto por entre 3 y 7 caracteres alfabéticos. Cuando el identificador tenga 5 caracteres o menos, se reservarán dos posiciones finales (“##”) para la inclusión del número de vuelo. En el caso de identificadores de 6 caracteres, se reservará una única posición final (“#”). Ejemplos: EJEMPL#, EJEMP##.
	

	INDICATIVO DE LLAMADA (CALLSIGN)*	Comment by ENAIRE: No tiene máximo de caracteres pero sí un número máximo de 2 palabras, seguidas de dos almohadillas ##. Deberá ser pronunciable.
EJEMPLO##
	

	IDIOMA QUE EMPLEAR EN LAS COMUNICACIONES AERONÁUTICAS
	ESPAÑOL
	MEDIO PRINCIPAL PARA LAS COMUNICACIONES
	Elija un elemento.
	MEDIO ALTERNATIVO PARA LAS COMUNICACIONES	Comment by ENAIRE: El medio alternativo no puede ser de la misma naturaleza que el principal, por lo que no se puede indicar el mismo que en la fila anterior.
	Elija un elemento.
	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE NOTAM
	REQUISITO DE LA AUTORIZACIÓN OPERACIONAL

*Sin perjuicio de que este pueda ser modificado en la coordinación táctica o por el ATCO/AFISO durante las operaciones en base a sus atribuciones.
Asimismo, el operador de UAS deberá ajustarse al siguiente procedimiento y flujograma de operaciones elaborado por ENAIRE, en el que se establecen de forma ordenada y cronológica las instrucciones a seguir para la ejecución de cualquier vuelo conforme al ConOps coordinado:
0) [bookmark: _Hlk72323862]Identificar en ENAIRE Drones la necesidad de coordinación con ENAIRE.
1) Mínimo 10 días hábiles[footnoteRef:3] antes de la operación presentar a ENAIRE: [3:  Esta antelación mínima no aplicará para aquellas operaciones de carácter urgentes que presten un servicio público de interés para el conjunto de la sociedad (p.ej. búsqueda y salvamento, inspecciones de infraestructuras en situaciones críticas, lucha contra incendios, seguridad, etc.). Para estos casos, ENAIRE dispone de un procedimiento específico al que pueden adscribirse los operadores que las realicen.
Los operadores no EASA interesados pueden solicitar su adhesión contactando con COOP a través del buzón: coop.org.oficiales@enaire.es . Por esta misma vía también pueden consultarse las necesidades especiales de coordinación aplicables a este tipo de operaciones.] 

· Copia de evidencia de coordinación EARO (este documento) firmado por ambas partes.
· Datos específicos de la operación según Formulario de Actividad de ENAIRE Planea.
2) El día antes de la operación (recomendado) o hasta 60 minutos antes de la hora de inicio de la operación, presentar plan de vuelo para los servicios de tránsito aéreo (FPL) según la guía de ENAIRE disponible en su web. (Únicamente si se indica en coordinación pre-táctica la necesidad de presentación de FPL).
(https://www.enaire.es/vuela_tu_dron/donde_puedes_volar_tu_dron/zonas_geograficas_de_enaire)
3) Antes del vuelo:
· Comprobar la correcta presentación del plan de vuelo ATS (solo en los casos en los que proceda su presentación).
· Comprobar el Boletín de Información Previa al vuelo (PIB) y/o NOTAM y meteorología en la zona de operaciones.
4) Antes del inicio de operaciones: contactar con ATC/AFIS con la antelación definida en la coordinación pre-táctica para confirmar la operación, si así se ha definido.
· En la primera comunicación, el piloto a distancia informará del número de referencia de la operación de que se trate (REF. ENAIRE XXX / Indicativo de Llamada XXX), debiendo incluir en la comunicación las palabras “NO TRIPULADO” o “UNMANNED”.
5) Tras finalizar operaciones, en los casos en los que aplique:
· Contactar con el ATCO/AFISO e informar de la finalización de las operaciones
· Notificar el cierre del plan de vuelo ATS llamando a la oficina ARO correspondiente.
6. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS ANTE SITUACIONES ANÓMALAS Y DE EMERGENCIA
El operador de UAS adoptará los siguientes procedimientos ante situaciones anómalas y de emergencia:
[image: ]
	EVENTO
	PROCEDIMIENTO

	Pérdida de comunicaciones con el ATSP (fallo de radio)
	· Si el fallo de comunicaciones es detectado por la dependencia ATS:
- Establecer comunicación por los medios alternativos (teléfono fijo o móvil) informando del fallo de comunicación radio. Valorar la continuidad o cancelación de las operaciones del UAS.
· Si el fallo de comunicaciones es detectado por el operador de UAS:
- Mantener la conciencia situacional extremando la observación del espacio aéreo y el “ver y evitar”. 
- Establecer comunicación por los medios alternativos (teléfono fijo o móvil) informando del fallo de comunicación radio y proceder según instrucciones ATS.
- Si el operador no es capaz de establecer las comunicaciones por ningún medio deberá finalizar inmediatamente el vuelo aterrizando la aeronave en un lugar seguro.
- Comunicar lo antes posible la finalización de la actividad a la dependencia ATS por el medio alternativo pertinente y cancelando el plan de vuelo ATS.
- En caso de reestablecer las comunicaciones, el operador de UAS deberá obtener nuevamente la autorización ATC o comunicación AFIS para iniciar un nuevo vuelo.

	Pérdida de control del UAS (fly away)
	· Si no es posible recuperar el control y/o se desconoce la posición del UAS:
- Considerar la activar el sistema de terminación segura del vuelo según procedimientos del operador.
- Notificar a la mayor brevedad posible por radio/teléfono al ATS la pérdida de control y posición del UA:
- Indicativo de llamada + “no tripulado” o “unmanned”
- Emergencia por pérdida de control de la aeronave no tripulada
- Última posición conocida, velocidad, rumbo y altura/altitud
- Autonomía restante
- Informar la finalización de la emergencia al ATS cuando se tenga conocimiento de que el UA ya no se encuentra en vuelo o se tiene la certeza de que no es posible que continúe en vuelo (ha transcurrido el tiempo máximo de autonomía total del UA)



A continuación, se indican las direcciones de contacto para notificaciones en caso de situaciones anómalas o de emergencia:
	Puesto
	Contacto

	Dependencia ATS (civil/militar)
	Frecuencia / TLF // Según dependencia afectada. Se facilita en coordinación previa

	Departamento de coordinación operativa de espacio aéreo (COOP) de ENAIRE
	ENAIRE PLANEA / cop@enaire.es 

	Centro de Gestión Aeroportuario (CGA) / Operaciones Aeropuerto / Base militar
	Según dependencia afectada. Se facilita Contacto en coordinación previa.

	Emergencias
	112


7. EVIDENCIA DE COORDINACIÓN Y VALIDEZ
La presente coordinación tiene validez indefinida, con sujeción, en todo caso, a la correcta implementación de las medidas de atenuación y al cumplimiento de las limitaciones o condiciones de la operación establecidas, y en tanto se mantenga su cumplimiento. Cualquier modificación o desvío de lo indicado en el presente documento requerirá de un nuevo acuerdo.
La aprobación de la presente EARO implicará la anulación automática de cualquier otra EARO emitida con anterioridad, finalizando así la vigencia de la misma. Esta anulación automática se aplicará siempre que se presente una nueva EARO, correspondiente al mismo operador UAS y al mismo tipo de ConOps, siempre que la nueva EARO cubra las limitaciones máximas establecidas y mantenga la misma dependencia, en los casos de EARO precisas. Asimismo, cuando se solicite o emita una EARO de carácter genérico, quedarán automáticamente anuladas todas las EARO precisas anteriores asociadas a dicho operador y ConOps.
Cuando existan motivos justificados, ENAIRE se reserva el derecho a modificar las presentes condiciones o revocar el acuerdo.



En prueba de conformidad y evidencia de coordinación, ambas partes muestran su consentimiento con el presente documento:

	El operador de UAS
	El Proveedor de Servicios de Tránsito Aéreo, ENAIRE

	☐ En nombre propio         
☐ Por medio de representación/apoderamiento
	

	Firma
	Firma

	Cargo
	Responsable del Dpto de Análisis de Seguridad de Sistemas y Drones de ENAIRE





ANEXO I. ZONAS GEOGRÁFICAS DE UAS GENERALES POR RAZÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL ENTORNO DE LOS AERÓDROMOS O HELIPUERTOS, CIVILES O MILITARES
La presente evaluación de riesgos y coordinación de operaciones será válida siempre que la geografía del vuelo y su volumen de contingencia asociado según el modelo semántico descrito se encuentren dentro y/o fuera de las zonas geográficas de UAS generales por razón de la seguridad operacional en el entorno de los aeródromos o helipuertos, civiles o militares definidas a continuación:	Comment by ENAIRE: Escoger una o ambas opciones de acuerdo con la resolución de la autorización aprobada o en proceso de aprobación.

a) En aeródromos civiles de uso público y aeródromos militares de cualquier tipo que no sean helipuertos:
1) Hasta los 45 metros de altura medidos desde el Punto de Referencia de Aeródromo (ARP): un área de 6kilómetros de longitud medida desde los extremos de pista en sentido de prolongación del eje de pista hacia fuera y una anchura de 5 kilómetros a ambos lados medida desde el eje de pista. En todo caso el límite inferior de este volumen será el nivel de la superficie.
2) Por encima de los 45 metros y hasta 900 metros de altura, ambas medidas desde el Punto de Referenciade Aeródromo (ARP): un área de 10 kilómetros de longitud medida desde los extremos de la pista en sentido de la prolongación de su eje hacia fuera y una anchura de 7,5 kilómetros a ambos lados medidos desde el eje de la pista.

[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]

b) En helipuertos de uso público y militares:
1) Hasta los 90 metros de altura medida desde el Punto de Referencia del Helipuerto, en adelante HRP: un área de 2,5 kilómetros de longitud medida desde los extremos del área de aproximación final y de despegue (en adelante FATO, por sus siglas en inglés de “Final Approach and Takeoff Area”) en sentido de prolongación del eje de la FATO hacia fuera y una anchura de 2,5 kilómetros a ambos lados medida desde el eje de la FATO. En todo caso el límite inferior de este volumen será el nivel de la superficie.
2) Por encima de los 90 metros de altura y hasta 900 metros de altura, ambas medidas desde el HRP: un área de 3,3 kilómetros de longitud medida desde la FATO en sentido de prolongación del eje de la FATO hacia fuera y una anchura de 3,3 kilómetros a ambos lados medida desde el eje de la FATO.
[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]

c) En aeródromos de uso restringido que no sean helipuertos:
1) Hasta los 45 metros de altura medida desde el ARP: un área de 3 kilómetros de longitud medida desde los extremos de pista en sentido de la prolongación del eje de pista hacia fuera y una anchura de 3 kilómetros a ambos lados medida desde el eje de pista. En todo caso el límite inferior de este volumen será el nivel de la superficie.
2) Por encima de los 45 metros de altura y hasta 900 metros de altura, ambas medidas desde el ARP: un área de 5 kilómetros de longitud medida desde los extremos de pista en sentido de la prolongación del eje de pista hacia fuera y una anchura de 4,5 kilómetros a ambos lados medida desde el eje de pista. 
[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
d) En helipuertos de uso restringido:
1) Hasta los 90 metros de altura medida desde el HRP: un área circular de 2,5 kilómetros de radio desde el centro de la FATO. En aquellos helipuertos restringidos con FATO tipo pista de aterrizaje de más de 100 metros de longitud, la distancia anterior se considerará medida desde cada extremo de la FATO. En todo caso el límite inferior de este volumen será el nivel de la superficie.
2) Por encima de los 90 metros de altura y hasta 450 metros de altura, ambas medidas desde el HRP: un área circular de 3,3 kilómetros de radio desde el centro de la FATO. En aquellos helipuertos restringidos con FATO tipo pista de aterrizaje de más de 100 metros de longitud, la distancia anterior se considerará medida desde cada extremo de la FATO.
[image: Imagen que contiene reloj

Descripción generada automáticamente]

ANEXO II. EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE ATENUACIÓN
En el presente anexo se evidencian la implementación de las siguientes medidas de mitigación:
· MAE10. Contar con procedimientos para la consulta y análisis en AIP de los distintos procedimientos de salida y arribada de dicho aeropuerto en función de sus posibles configuraciones operacionales (pista en uso), incluyendo aproximaciones frustradas y despegues con fallo de motor. Las operaciones deben realizarse por personal que tenga las competencias adecuadas para cumplir con las mitigaciones de consulta e interpretación de PROCEDIMIENTOS DE VUELO.	Comment by ENAIRE: Eliminar en caso de solo aplicar para fuera las zonas geográficas de UAS generales por razón de la seguridad operacional en el entorno de los aeródromos o helipuertos, civiles o militares.


Procedimientos de salida de un aeródromo:



Procedimientos de llegada de un aeródromo:








· MAE20 y MAT01. Contar con procedimientos para la comprobación de las actividades y advertencias para los usuarios del espacio aéreo (NOTAM) en la zona de operaciones prevista.
Las operaciones deben realizarse por personal que tenga las competencias adecuadas para cumplir con las mitigaciones de consulta e interpretación de NOTAM, ATIS y DATIS.
Según corresponda se podrán usar la aplicación ENAIRE DRONES, plataformas INSIGNIA, AIP, ICARO XXI y, en concreto, la funcionalidad “BOL” de Boletines de esta última, con toda la información de interés respecto de un aeródromo o zona de operaciones.

Para evidenciar las medidas de arriba solicitamos capturas de pantalla de: ENAIRE DRONES /ICARO XXI y frecuencias ATIS publicadas en el AIP (Datos de aeródromo, apartado 18).

Captura de pantalla de comprobación de NOTAM:






Captura de pantalla de comprobación ATIS:









ANEXO III. ACRÓNIMOS
	AESA
	Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

	ADS-B
	Automatic Dependent Surveillance–Broadcast — Vigilancia Dependiente Automática–Radiodifusión.

	AFIS
	Aerodrome Flight Information Services — Servicios de Información de Vuelo de Aeródromo.

	AFISO
	Aerodrome Flight Information Services Officer — Operador AFIS.

	AGL
	Above Ground Level — Altura sobre el nivel del terreno.

	AIP
	Publicación de Información Aeronáutica.

	ANSP
	Air Navigation Services Provider — Proveedor de Servicios de Navegación Aérea.

	AO
	Airspace Observer — Observador del espacio aéreo.

	ARC
	Air Risk Class — Clase de Riesgo en Aire.

	ARCID
	Identificador de aeronave / indicativo asociado al plan de vuelo.

	ARO
	Air Traffic Services Reporting Office — Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo.

	ARP
	Aerodrome Reference Point — Punto de Referencia de Aeródromo.

	ATC
	Air Traffic Control — Control de Tránsito Aéreo.

	ATCO
	Air Traffic Control Officer — Controlador de Tránsito Aéreo.

	ATIS
	Automatic Terminal Information Service — Servicio Automático de Información Terminal.

	ATO
	Approved Training Organisation — Organización de Formación Aprobada.

	ATS
	Air Traffic Services — Servicios de Tránsito Aéreo.

	ATSP
	Air Traffic Services Provider — Proveedor de Servicios de Tránsito Aéreo.

	ATZ
	Air Traffic Zone — Zona de Tránsito de Aeródromo.

	BOL
	Boletín / funcionalidad de boletines en ICARO XXI.

	BVLOS
	Beyond Visual Line of Sight — Más allá del alcance visual.

	CGA
	Centro de Gestión Aeroportuaria.

	ConOps
	Concept of Operations — Concepto de Operaciones.

	COOP
	Departamento de Coordinación Operativa de Espacio Aéreo de ENAIRE.

	CTR
	Controlled Traffic Region — Zona de Control.

	DATIS
	Digital Automatic Terminal Information Service — Servicio Automático Digital de Información Terminal.

	EARO
	Evaluación y Atenuación del Riesgo Operacional.

	EASA
	European Union Aviation Safety Agency — Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea.

	FATO
	Final Approach and Take-Off Area — Área de Aproximación Final y Despegue.

	FIZ
	Flight Information Zone — Zona de Información de Vuelo.

	FPV
	First Person View — Vuelo en primera persona.

	FPL
	Flight Plan — Plan de Vuelo.

	HRP
	Heliport Reference Point — Punto de Referencia del Helipuerto.

	ICARO XXI
	Sistema/plataforma de gestión de información aeronáutica utilizada por ENAIRE.

	MAE
	Medida de Atenuación Estratégica.

	MAT
	Medida de Atenuación Táctica.

	MTOM
	Maximum Take-Off Mass — Masa Máxima al Despegue.

	NOTAM
	NOTice to AirMen — Aviso que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación, servicio, procedimiento o peligro aeronáutico que es indispensable conozca oportunamente el personal que realiza operaciones de vuelo.

	PDRA
	Pre-Defined Risk Assessment — Evaluación de Riesgo Predefinida.

	PIB
	Boletín de Información Previa al Vuelo.

	SAIL
	Specific Assurance and Integrity Level — Nivel Específico de Garantía e Integridad.

	SORA
	Specific Operations Risk Assessment — Evaluación de Riesgo de Operaciones Específicas.

	STS
	Standard Scenario — Escenario Estándar.

	TLF
	Teléfono.

	UA
	Unmanned Aircraft — Aeronave No Tripulada.

	UAS
	Unmanned Aircraft System — Sistema de Aeronave No Tripulada.

	VHF
	Very High Frequency — Muy Alta Frecuencia.

	VLOS
	Visual Line of Sight — Dentro del Alcance Visual del Piloto.

	VTOL
	Vertical Take-Off and Landing — Despegue y Aterrizaje Vertical.
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